{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["第1季度"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"第1季度","index":0,"n_rows":273,"n_cols":6,"rows_kept":273,"merged":[[0,0,0,5],[59,5,79,5],[80,5,105,5],[140,5,141,5],[243,5,250,5],[251,1,253,1],[251,5,255,5],[254,1,255,1],[256,1,258,1],[256,5,265,5],[259,1,260,1],[261,1,262,1],[264,1,265,1],[266,5,272,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["连州市市区2023年第1季度建设工程主要材料综合价表"]
["序号","材料名称","规格","单位","税前综合单价（元）","备注"]
[1,"10内圆钢","φ10以内","吨 ",6526.53]
[2,"12-25螺纹钢 ","φ12~25","吨 ",{"v":6485.6,"d":"6485.60"}]
[3,"12-25螺纹钢 (抗震)","φ12~25","吨 ",6581.56]
[4,"Ⅲ级螺纹钢∮10外",null,"吨 ",6581.56]
[5,"Ⅲ级螺纹钢∮10外(抗震)",null,"吨 ",6581.56]
[6,"Ⅲ级螺纹钢∮10内",null,"吨 ",6581.56]
[7,"Ⅲ级螺纹钢∮10内(抗震)",null,"吨 ",6613.47]
[8,"方  钢","16~18","吨 ",6695.52]
[9,"等边角钢 ",null,"吨 ",{"v":6684.5,"d":"6684.50"}]
[10,"槽  钢 ",null,"吨 ",{"v":6684.5,"d":"6684.50"}]
[11,"扁  钢 ",null,"吨 ",{"v":6684.5,"d":"6684.50"}]
[12,"热轧薄钢板 ",null,"吨 ",{"v":6735.3,"d":"6735.30"}]
[13,"冷轧薄钢板 ",null,"吨 ",6847.47]
[14,"工字钢 ",null,"吨 ",6490.97]
[15,"镀锌铁皮","4厚","㎡",41.69]
[16,"镀锌铁皮 ","5厚","㎡",53.12]
[17,"镀锌铁皮波纹瓦","7厚","㎡",{"v":80.8,"d":"80.80"}]
[18,"梯级防滑铜条","15 × 3 ","m ",23.75]
[19,"袋装水泥","P.C 32.5 ","吨 ",586.78]
[20,"袋装水泥","P.C 42.5","吨 ",{"v":607,"d":"607.00"}]
[21,"散装水泥","P.C 32.5 ","吨 ",578.01]
[22,"散装水泥","P.C 42.5","吨 ",598.24]
[23,"普通硅酸盐水泥","P.C 42.5(R)","吨 ",632.19]
[24,"普通硅酸盐水泥","P.O 42.5(R)","吨 ",633.96]
[25,"普通硅酸盐水泥","P.II 42.5(R)","吨 ",659.69]
[26,"白水泥 ",null,"吨 ",1004.73]
[27,"混凝土普通砖 ","MU7.5 ","千块 ",392.93]
[28,"混凝土普通砖","MU10","千块 ",433.36]
[29,"灰砂砖","MU7.5 ","千块 ",364.52]
[30,"灰砂砖","MU10","千块 ",384.77]
[31,"混凝土普通空心砖 ","240×200×90","千块 ",1175.99]
[32,"页岩烧结多孔砖","240×190×120","m3 ",329.36,"MU15"]
[33,"页岩烧结多孔砖","190×120×120","m3 ",333.46,"MU15"]
[34,"加气混凝土砌块","600×240×180","m3 ",304.18,"MU3.5"]
[35,"加气混凝土砌块","600×240×120","m3 ",305.27,"MU3.5"]
[36,"碎石","5~10","m3 ",128.04]
[37,"碎石","20~40","m3 ",128.13]
[38,"石粉 ",null,"m3 ",74.44]
[39,"中砂(破碎砂) ",null,"m3 ",184.23]
[40,"中砂（河砂）",null,"m3 ",242.49]
[41,"机制砂",null,"m3 ",163.84]
[42,"毛石 ",null,"m3 ",{"v":102.3,"d":"102.30"}]
[43,"石灰 ",null,"吨 ",408.11]
[44,"XPS挤塑式聚苯乙烯保温板",null,"m3",604.85]
[45,"聚氨脂防水涂料",null,"kg",13.12,"非焦油"]
[46,"改性沥青防水涂料",null,"t",{"v":9181.1,"d":"9181.10"},"SBS"]
[47,"改性沥青防水卷材","δ3.0","m2",29.65,"SBS"]
[48,"大理石","400内 ","㎡",158.05,"国产（中强度）"]
[49,"大理石","400外","㎡",{"v":172,"d":"172.00"},"国产（中强度）"]
[50,"花岗岩块","2㎝（麻色）","㎡",141.72,"国产"]
[51,"花岗岩块 ","2㎝（绿星）","㎡",569.44]
[52,"花岗岩块","2㎝（中国红） ","㎡",314.12,"国产"]
[53,"花岗岩块 ","2㎝（大花白）","㎡",245.73]
[54,"花岗岩块","2㎝ （金砂黑）","㎡",420.53,"进口"]
[55,"花岗岩块","2㎝（印度红) ","㎡",519.75,"进口"]
[56,"花岗岩块 ","2㎝（中国纯黑）","㎡",282.02,"国产"]
[57,"天然文化石(磨菇石)"," 200×400","㎡",{"v":184.2,"d":"184.20"}]
[58,"玻璃马赛克 ","305 × 305（白色）","㎡",30.07,"佛山产（综合价）"]
[59,"玻璃马赛克","305 × 305（米黄色、浅粉红、灰色）","㎡",37.63]
[60,"瓷质马赛克","305 × 305 ","㎡",58.15]
[61,"花瓷片","200 × 300","㎡",30.31]
[62,"花瓷片","250 × 330","㎡",33.58]
[63,"花瓷片","300 × 400","㎡",37.27]
[64,"花瓷片","600 × 400","㎡",74.45]
[65,"彩釉砖","100 × 200 ","㎡",24.92]
[66,"彩釉砖","300 × 300 ","㎡",49.63]
[67,"彩釉砖","400 × 400 ","㎡",51.73]
[68,"彩釉砖","300 ×600","㎡",93.76]
[69,"耐磨砖","600×600","㎡",40.47]
[70,"瓷质耐磨砖","300 × 300 ","㎡",{"v":31.2,"d":"31.20"}]
[71,"瓷质耐磨砖","400 × 400 ","㎡",{"v":32.7,"d":"32.70"}]
[72,"瓷质耐磨砖","500 × 500 ","㎡",32.96]
[73,"瓷质防滑地砖","300 × 300 ","㎡",50.42]
[74,"瓷质防滑地砖","400 × 400","㎡",59.66]
[75,"瓷质墙面砖","300×600","㎡",95.83]
[76,"瓷质墙面砖","400×800","㎡",{"v":109.6,"d":"109.60"}]
[77,"复合木地板",null,"㎡",120.35]
[78,"广场砖(瓷质仿麻石) ","100 × 100 × 18","㎡",40.52]
[79,"瓷质各色长条砖","60 × 240 ","㎡",32.05,"佛山产（综合价）"]
[80,"各色通体砖","60 × 240 ","㎡",33.05]
[81,"抗渗高洁亮抛光砖","500 × 500 ","㎡",63.07]
[82,"抗渗高洁亮抛光砖","600 × 600 ","㎡",85.53]
[83,"抗渗高洁亮抛光砖 ","800 × 800","㎡",130.34]
[84,"抗渗高洁亮抛光砖 ","1000 × 1000","㎡",188.07]
[85,"瓷质梯级砖","300 × 300 ","㎡",50.88]
[86,"瓷质梯级挡板砖","300 × 150 ","㎡",49.54]
[87,"抛光梯级砖","500 × 260 ","㎡",{"v":69.9,"d":"69.90"}]
[88,"抛光梯级挡板砖","500 × 160","㎡",65.11]
[89,"抛光脚线砖 ","800 × 120","㎡",75.27]
[90,"抛光脚线砖","600 × 120 ","㎡",71.21]
[91,"抛光脚线砖","500 × 120 ","㎡",69.69]
[92,"纸皮砖 （白色、米黄、灰色）","(粒径45 × 95)","㎡",34.56]
[93,"纸皮砖（深蓝、深黄）","(粒径45 × 95) ","㎡",{"v":40.3,"d":"40.30"}]
[94,"纸皮砖 （白色、米黄、灰色）","(粒径45 × 45)","㎡",35.31]
[95,"纸皮砖 （深蓝、深黄）","(粒径45 × 45)","㎡",43.45]
[96,"仿石外墙砖","200 × 400 ","㎡",47.39]
[97,"仿石外墙砖","150 × 300 ","㎡",47.42]
[98,"方砖(瓷质)（白色）","100 × 100","㎡",31.51]
[99,"方砖(瓷质)（米黄、粉红、浅蓝","100 × 100","㎡",38.08]
[100,"方砖(瓷质)（深蓝）","100 × 100","㎡",45.12]
[101,"轻钢龙骨","50×3000×0.4","m",5.59]
[102,"轻钢龙骨","50×3000×0.5","m",6.55]
[103,"轻钢龙骨","50×3000×0.6","m",7.54]
[104,"T型铝合金龙骨","24×23×3050","m",10.54]
[105,"T型铝合金龙骨","24×23×605","m",10.23]
[106,"硅酸钙板","δ6.0","m2",35.24]
[107,"硅酸钙板","δ8.0","m2",39.68]
[108,"石膏板","δ9.0","m2",29.85,"双纸面"]
[109,"石膏板","δ12.0","m2",30.87,"双纸面"]
[110,"铝扣板","300×300×0.4","m2",76.13,"佛山　"]
[111,"铝扣板","300×300×0.5","m2",83.21,"佛山　"]
[112,"铝扣板","300×300×0.6","m2",96.41,"佛山　"]
[113,"铝扣板","300×300×0.7","m2",105.41,"佛山　"]
[114,"铝扣板","600×600×0.4","m2",77.36,"佛山　"]
[115,"铝扣板","600×600×0.5","m2",83.53,"佛山　"]
[116,"铝扣板","600×600×0.6","m2",85.66,"佛山　"]
[117,"铝扣板","600×600×1.2","m2",131.93]
[118,"铝扣板","600×600×1.0","m2",138.93]
[119,"铝扣板","300×300×1.2","m2",{"v":144.2,"d":"144.20"}]
[120,"铝扣板","300×300×1.0","m2",118.75]
[121,"铝塑板4厚（铝皮30丝）",null,"㎡",169.88]
[122,"真石漆",null,"㎡",{"v":122,"d":"122.00"},"(包工料):真石漆包工料所包含的施工工艺为：在基层上满刮腻子二遍，打磨后用抗碱底漆过一层，底漆干后刷渗透底漆，辊涂实色底漆，再喷真石面漆，面漆喷二遍。不包括底层抹灰及脚手架施工工艺。"]
[123,"木踢脚线",null,"m",78.71]
[124,"西岸石板",null,"㎡",155.55]
[125,"epdm塑胶地面","2-3CM厚","㎡",220.41,"（包安装）"]
[126,"聚氨酯地坪漆",null,"㎡",162.91]
[127,"座式大便器 ",null,"套 ",543.63]
[128,"蹲式大便器(普白) ",null,"套 ",79.98]
[129,"连体蹲式大便器 ",null,"套 ",147.71]
[130,"带脚架洗面盆 ",null,"套 ",295.93]
[131,"胶合板","1220 × 2440 × 4 ","㎡",26.93]
[132,"胶合板","1220 × 2440 × 5 ","㎡",33.08]
[133,"胶合板","1220 × 2440 × 9 ","㎡",44.41]
[134,"胶合板 ","1220 × 2440 × 12 ","㎡",62.62]
[135,"胶合板 ","1220 × 2440 × 15","㎡",81.01]
[136,"大芯板 ","1220 × 2440 × 15","㎡",72.67]
[137,"沙比利饰面胶合板 ","1220 × 2440 × 3 ","㎡",37.49]
[138,"黑桃木饰面胶合板  ","1220 × 2440 × 3","㎡",39.71]
[139,"圣象地板（PY9系列）","808×125.7×11＋2","㎡",224.68,"包安装、不包损耗及配件"]
[140,"圣象地板（PD8系列）","1286×192×8","㎡",{"v":169.6,"d":"169.60"}]
[141,"杉原木","6~10 ","m3 ",1270.87]
[142,"杉原木","12~22","m3 ",1427.28]
[143,"松原木","12~22","m3 ",1142.75]
[144,"门窗枋料 ",null,"m3 ",1362.37]
[145,"松杂枋板材 ",null,"m3 ",1699.82]
[146,"松杂直边材 ",null,"m3 ",1346.19]
[147,"#1胶合板","防水18厚","㎡",46.72]
[148,"钢管(脚手架用)",null,"m",37.76]
[149,"脚手架配件(活动扣、直角扣等）",null,"套 ",9.39]
[150,"尼龙安全网(密目) ",null,"㎡",16.23]
[151,"塑料门（带亮） ",null,"㎡",179.91]
[152,"塑料门（无亮） ",null,"㎡",155.78]
[153,"塑钢平开门",null,"㎡",369.86,"(包安装) "]
[154,"塑钢推拉门 ",null,"㎡",358.15,"(包安装) "]
[155,"铝合金推拉窗","1.2厚 ","㎡",382.04,"(包安装) "]
[156,"铝合金平开窗 ","1.4厚","㎡",476.01,"(包安装) "]
[157,"铝合金固定窗","1.2厚 ","㎡",{"v":335.5,"d":"335.50"},"(包安装) "]
[158,"铝合金玻璃百页窗"," 1.2厚","㎡",359.63,"(包安装) "]
[159,"铝合金平开门","1.5厚 ","㎡",427.72,"(包安装) "]
[160,"白色平板玻璃","3mm","㎡",38.06]
[161,"白色平板玻璃","5mm","㎡",53.83]
[162,"白色平板玻璃","8mm","㎡",78.65]
[163,"蓝(绿)玻璃","5mm","㎡",71.16]
[164,"白色钢化玻璃","10mm","㎡",130.42]
[165,"铝合金卷闸门","0.7厚 ","㎡",{"v":194.6,"d":"194.60"},"(包安装) "]
[166,"铝合金卷闸门","0.8厚 ","㎡",215.42,"(包安装) "]
[167,"铝合金卷闸门","0.9厚 ","㎡",230.11,"(包安装) "]
[168,"不锈钢拉闸门 ",null,"㎡",381.29,"(包安装) "]
[169,"全封钢门 ",null,"㎡",349.23,"(包安装) "]
[170,"半封钢门 ",null,"㎡",322.88,"(包安装) "]
[171,"豪华钢门 ",null,"㎡",589.51,"(包安装) "]
[172,"不锈钢豪华防盗门 ",null,"㎡",1192.37,"(包安装) "]
[173,"方钢防盗网 ",null,"㎡",96.67,"(包安装) "]
[174,"不锈钢防盗网 ","12 × 12@120","㎡",216.98,"(包安装) "]
[175,"不锈钢栏杆","D50 1.2厚 ","m ",210.48,"(包安装) "]
[176,"不锈钢栏杆","D63 1.2厚 ","m ",228.96,"(包安装) "]
[177,"不锈钢栏杆","D76 1.2厚 ","m ",257.71,"(包安装) "]
[178,"吸顶灯"," 22W","盏",67.92]
[179,"吸顶灯"," 32W","盏",126.12]
[180,"吸顶灯 ","40W","盏",144.66]
[181,"节能灯 ","3W","支",11.21]
[182,"节能灯 ","5W","支",12.63]
[183,"节能灯 ","8W","支",14.15]
[184,"PVC-U给水管","φ20","m",{"v":3.6,"d":"3.60"},"1.6MPa"]
[185,"PVC-U给水管","φ25","m",4.79,"1.6MPa"]
[186,"PVC-U给水管","φ32","m",6.91,"1.6MPa"]
[187,"PVC-U给水管","φ40","m",11.38,"1.6MPa"]
[188,"PVC-U给水管","φ50","m",16.77,"1.6MPa"]
[189,"PVC-U给水管","φ63","m",31.05,"1.6MPa"]
[190,"PVC-U给水管","φ75","m",{"v":38,"d":"38.00"},"1.6MPa"]
[191,"PVC-U给水管","φ90","m",56.15,"1.6MPa"]
[192,"PVC-U给水管","φ110","m",65.62,"1.6MPa"]
[193,"UPVC塑料排水管 ","Ф50","m ",9.93]
[194,"UPVC塑料排水管 ","Ф75","m ",14.37]
[195,"UPVC塑料排水管 ","Ф110","m ",29.07]
[196,"UPVC塑料排水管 ","Ф160","m ",52.47]
[197,"UPVC地漏(二件式) ","Ф50","个 ",9.11]
[198,"UPVC 地漏(二件式) ","Ф75","个 ",13.43]
[199,"UPVC地漏(二件式) ","Ф110","个 ",18.03]
[200,"UPVC地漏(二件式) ","Ф160","个 ",22.73]
[201,"PVC三通 ","Ф50","个 ",4.29]
[202,"PVC三通 ","Ф75","个 ",7.14]
[203,"PVC三通 ","Ф110","个 ",12.69]
[204,"PVC三通 ","Ф160","个 ",33.09]
[205,"PVC存水弯(带检查口) ","Ф50","个 ",13.03]
[206,"PVC存水弯(带检查口) ","Ф75","个 ",18.27]
[207,"PVC存水弯(带检查口) ","Ф110","个 ",25.43]
[208,"PVC存水弯(带检查口) ","Ф160","个 ",47.61]
[209,"双壁波纹管","200（SN4）","m",54.98]
[210,"双壁波纹管","300（SN4）","m",83.28]
[211,"双壁波纹管","400（SN4）","m",127.95]
[212,"双壁波纹管","500（SN4）","m",190.76]
[213,"双壁波纹管","600（SN4）","m",271.99]
[214,"双壁波纹管","800（SN4）","m",520.42]
[215,"双壁波纹管","200（SN8）","m",67.02]
[216,"双壁波纹管","300（SN8）","m",111.86]
[217,"双壁波纹管","400（SN8）","m",195.28]
[218,"双壁波纹管","500（SN8）","m",261.32]
[219,"双壁波纹管","600（SN8）","m",368.21]
[220,"双壁波纹管","800（SN8）","m",642.87]
[221,"镀锌钢管 ","DN15","m ",16.04,"国标 "]
[222,"镀锌钢管 ","DN20","m ",18.94,"国标 "]
[223,"镀锌钢管 ","DN25","m ",{"v":25.3,"d":"25.30"},"国标 "]
[224,"镀锌钢管 ","DN32","m ",33.41,"国标 "]
[225,"镀锌钢管 ","DN40","m ",36.99,"国标 "]
[226,"镀锌钢管 ","DN50","m ",49.73,"国标 "]
[227,"镀锌钢管 ","DN65","m ",{"v":68.1,"d":"68.10"},"国标 "]
[228,"镀锌钢管 ","DN80","m ",90.92,"国标 "]
[229,"镀锌钢管 ","DN100","m ",100.03,"国标 "]
[230,"钢筋混凝土管","DN200","m ",40.77]
[231,"钢筋混凝土管","DN300","m ",65.73]
[232,"钢筋混凝土管","DN400","m ",89.81]
[233,"钢筋混凝土管","DN500","m ",107.52]
[234,"钢筋混凝土管","DN600","m ",142.94]
[235,"钢筋混凝土管","DN800","m ",230.61]
[236,"钢筋混凝土管","DN1000","m ",365.44]
[237,"汽油","92#","kg",11.49]
[238,"柴油","0#","kg",9.78]
[239,"建筑用水 ",null,"吨 ",2.67,"不含污水处理费"]
[240,"建筑用电(普通建筑) ",null,"度 ",0.77]
[241,"建筑用电(商品房开发) ",null,"度 ",0.99]
[242,"普通预拌商品混凝土","C15","m3",417.12,"1.含在市区15km范围内运输费、装卸费；              2.不含泵送费)泵送混凝土销售价格，在非泵送混凝土销售价格基础上按相应等级顺加15元/m3；                3.抗渗混凝土P6在同等强度等级普通混凝土的基础上增加15元/m³，抗渗混凝土P8在同等强度等级普通混凝土的基础上增加30元/m³。"]
[243,"普通预拌商品混凝土","C20","m3",428.08]
[244,"普通预拌商品混凝土","C25","m3",439.03]
[245,"普通预拌商品混凝土","C30","m3",449.99]
[246,"普通预拌商品混凝土","C35","m3",{"v":463.9,"d":"463.90"}]
[247,"普通预拌商品混凝土","C40","m3",481.42]
[248,"普通预拌商品混凝土","C45","m3",507.21]
[249,"普通预拌商品混凝土","C50","m3",{"v":535,"d":"535.00"}]
[250,"沥青混凝土","AC-25C石灰岩","m3",1346.55,"含市区15km范围内运输费，超出部分运费另行计算"]
[251,null,"AC-20C石灰岩","m3",1397.69]
[252,null,"AC-16C石灰岩","m3",1477.77]
[253,"SBS改性沥青混凝土","AC-13C石灰岩","m3",1564.58]
[254,null,"AC-13C辉绿岩","m3",1839.19]
[255,"普通细颗粒沥青混凝土","AC-10","m3",1446.16,"含市区15km范围内运输费，\n 超出部分运费另行计算"]
[256,null,"AC-13","m3",1385.27]
[257,null,"AC-16","m3",1354.27]
[258,"改性细颗粒沥青混凝土","AC-10C","m3",1547.63]
[259,null,"AC-13C","m3",1446.16]
[260,"普通中粗颗粒沥青混凝土","AC-20C","m3",1541.34]
[261,null,"AC-25","m3",1439.87]
[262,"乳化沥青","PC-2","t",3046.83]
[263,"热沥青油","普通70#","t",4570.22]
[264,null,"改性SBS","t",4671.81]
[265,"湿拌砂浆","M5","m³",420.95,"1、表中单价不含税\n2、含15km市区内运费\n3、抗渗湿拌砂浆，按相应等级加10元/ m³             4、不含泵送费\n5、每车不满4 m³的，不足部分补50元/ m³"]
[266,"湿拌砂浆","M7.5","m³",428.68]
[267,"湿拌砂浆","M10","m³",438.93]
[268,"湿拌砂浆","M15","m³",449.19]
[269,"湿拌砂浆","M20","m³",459.44]
[270,"湿拌砂浆","M25","m³",472.36]
[271,"湿拌砂浆","M30","m³",{"v":485.9,"d":"485.90"}]